## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0131 (1-1)

Diagnosztikai hibakód P0131 (1-1): | Primer HO2S (1-es érzékelő) áramköri alacsony feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenőrizze a primer HO2S (1-es érzékelő) kimeneti feszültségét a letapogató eszközzel, teljesen benyomott gázpedállal való gyorsítás során. A feszültség 0,5 V-on vagy alatta marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek a primer HO2S-nél (1-es érzékelő) és az ECM/ PCM-nél..n

4. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg az üzemanyag-ellátó rendszert.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Ellenőrizze a primer HO2S (1-es érzékelő) kimeneti feszültségét a letapogató eszközzel. A feszültség 0,5 V-on vagy alatta marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

11. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) (A6) és a primer fűtött lambda-szonda (1-es érzékelő)közötti vezetékben.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n