## Ajtó szegélyléc cseréje

## Néhány modellnél

MEGJEGYZÉS:

- Burkolja be védőszalaggal a simítókés pengéjét vagy a laposvégű csavarhúzót, hogy elkerülje a az ajtó sérülését.
- Legyen óvatos, nehogy túlzott mértékben feszítse ki, mert elgörbítheti a burkolólécet.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Készítse elő a burkolóléc rögzítők oldását a gépjármű belsejéből: Az első ajtó burkolólécének eltávolításához távolítsa el az első ajtópanelt, majd a műanyag burkolatot. A hátsó ajtó burkolólécének eltávolításához távolítsa el a hátsó ajtópanelt, majd a műanyag burkolatot.

2. | Oldja a rögzítőket és finoman feszítse el az első ajtó burkolólécet (A) vagy a hátsó ajtó burkolólécet (B) és közben távolítsa el a ragasztószalagot (C, D, E, F, G, H, I).

3. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a burkolóécet és közben figyeljen a következőkre: Cserélje ki a sérült rögzítőket vagy ragasztószalagot. Biztosan rögzítse a helyükön a rögzítőket és a ragasztószalagot.