## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: | ABS mágneskapcsoló

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Kigyullad az ABS-ellenőrző lámpa, és a DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 jelenik meg? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n