## Hogyan keressük az elektromos rendszerek meghibásodásának okát

## Tanácsok és óvintézkedések

#### Hibakeresés előtt

1. | Ellenőrizze az alkalmazható biztosítékokat a megfelelő biztosíték-/relédobozban.

2. | Ellenőrizze az akkumulátort sérülés és feltöltöttség, valamint csatlakozások tisztasága és rögzítettsége szempontjából. Csak akkor végezzen gyorstöltést az akkumulátoron, ha az akkumulátor testkábelt lecsatlakoztatta, mert különben károsítja a generátordiódákat. Ne kísérelje meg a motor indítását, ha az akkumulátor testkábel lazán csatlakozik, mert különben a kábelek súlyos sérülését okozza.

3. | Ellenőrizze a generátor szíj feszességét.

#### Csatlakozók kezelése

- Biztosítani kell, hogy a csatlakozók tiszták legyenek és ne legyenek laza vezeték csatlakozók.
- Biztosítani kell a többüreges csatlakozók kenőzsírral való feltöltését (kivéve a vízálló csatlakozókat).
- Az összes csatlakozónak lenyomással oldható reteszelése van (A).

- Egyes csatlakozók oldalán van egy rögzítő, amit a karosszérián vagy más alkatrészen lévő felerősítő tartóra való rögzítéshez használnak. Ennek a rögzítőnek húzó reteszelése van.
- Egyes szerelt csatlakozókat nem lehet szétszerelni, csak ha először oldja a retszelést és leszereli a csatlakozót a felfogó tartóról (A).

- Soha ne próbálja meg szétcsatlakoztatni a csatlakozókat a vezetéknél húzva; mindig a csatlakozófeleket húzza.
- A műanyag burkolatokat mindig helyezze vissza.

- Mielőtt a csatlakozókat csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a csatlakozók (A) a helyükön vannak, és nem görbültek el.

- Ellenőrizze, hogy nem laza-e a rögzítő (A), vagy egy gumi tömítés (B).

- Egyes csatlakozók hátulját zsírral töltik fel. Tegyen bele zsírt, ha szükséges. Ha a zsír szennyezett, cserélje ki.

- Illessze be teljesen a csatlakozót, és győződjön meg róla, hogy biztosan reteszelődött.
- Úgy helyezze el a kábeleket, hogy a burkolat nyitott vége legyen lefelé.

#### Kábelek és vezetékkötegek kezelése.

- Rögzítse a kábeleket és a vezetékkötegeket a vázhoz a megfelelő kábelkötözőkkel az erre szolgáló helyeken.
- Óvatossan szerelje ki a rögzítőket; ne sértse meg a reteszeiket (A).

- Nyomjon be egy szétnyitott fogót a rögzítő alapzata alá a nyíláson keresztül, majd nyomja össze a táguló füleket, hogy a rögzítőt oldani lehessen.

- A vezetékköteg rögzítők beszerelése után győződjön meg róla, hogy a vezetékköteg ne¢m esik a mozgó alkatrészek útjába.
- A vezetékkötegeket tartsa távol a kipufogócsövektől és más forró alkatrészektől, tartók és nyílások éles peremétől, valamint kiálló csavaroktól és anyáktól.
- Megfelelően illessze be a gumibetéteket a horonyukba (A). Ne hagyja a gumibetéteket megcsavarva (B).

#### Ellenőrzés és javítás

- Ne használjon kábelt vagy vezetékköteget, aminek sérült a szigetelése. Ezeket cserélje ki, vagy javítsa meg a sérülést szigetelő szalaggal tekercselve.
- Alkatrészek beszerelése után győződjön meg róla, hogy nem csípett-e be kábelt alájuk.
- Ha elektromos vizsgáló készüléket használ, kövesse a gyártónak és ennek a javítási könyvnek az utasításait.
- Ha lehetséges a, vizsgálókészülék mérőcsúcsát a kábel oldalról illessze be (kivéve a vízálló csatlakozót).

- Kúpos hegyű mérőcsúcsot használjon.

- Lásd a Honda csatlakozó készletben a csatlakozók azonosítására és cseréjére vonatkozó utasításokat.

## Öt-lépéses hibakeresés

1. | Ellenőrizze a panaszt Kapcsolja be az összes alkatrészt a problémás áramkörben, hogy ellenőrizze az ügyfél panaszát. Jegyezze fel a tüneteket. Ne kezdje meg a szétszerelést vagy vizsgálatot, amíg le nem szűkítette a problémás területet.

2. | Elemezze a kapcsolási rajzot Nézze meg a problémás áramkör kapcsolási rajzát. Az áramutak nyomon követésével a betáplálástól az áramkör elemein keresztül a testelésig, határozza meg, hogy az áramkör feltehetőleg hogyan működik. Ha egyszerre több áramkör hibásodik meg, a valószínű ok a biztosíték, vagy a testelés. A tüneteken és az áramkör működésének megértése alapján azonosítsa a probléma egy vagy több lehetséges okát.

3. | Határozza meg a problémát az áramkör vizsgálatával Végezzen áramkörvizsgálatokat annak a diagnózisnak az ellenőrzésére, amit a 2. lépésben állított fel. Ne feledje, hogy a logikus, egyszerű eljárás a hatékony hibaelhárítás kulcsa. Először a legvalószínűbb hibaokot vizsgálja meg. Olyan helyeken próbáljon vizsgálatokat végezni, amelyek könnyen hozzáférhetők.

4. | Javítsa meg a problémát Miután meghatározta a konkrét problémát, végezze el a javítást. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szerszámokat és biztonságos eljárásokat használjon.

5. | Győződjön meg róla, hogy az áramkör működik Kapcsolja be az össze alkatrészt a megjavított áramkörben az összes üzemmódban. Ezáltal győződjön meg róla, hogy a teljes problémát kiküszöbölte. Ha a probléma egy kiégett biztosíték volt, akkor a biztosítékhoz tartozó összes áramkört meg kell vizsgálni. Győződjön meg róla, hogy nem merülnek fel új problémák, és az eredeti probléma nem tér vissza.

## Vezeték-színkódok

A következő rövidítéseket használják a kapcsolási rajzokon a vezetékszínek azonosításához:

WHT. | fehér
YEL. | sárga
BLK. | fekete
BLU. | Kék
GRN. | zöld
RED. | piros
ORN. | Narancssárga
PNK. | Rózsaszín
BRN. | Barna
GRY. | Szürke
lila. | Lila
LT BLU. | Világoskék
LT GRN. | Világoszöld

A kábel szigetelése egyszínű vagy egyszínű egy eltérő színű csíkkal. A második szín a csík.