## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1214 (11-2)

Diagnosztikai hibakód P1214 (11-2): | Alapjárati keverékszabályozás áramkör nagy feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton több mint 5 másodpercig.

3. | HDS-sel vagy leolvasó készülékkel ellenőrizze, hogy a diagnosztikai hibakód menüben nincsenek-e időszakosan fennálló vagy állandó diagnosztikai hibakódok. Megjelenik a P1214 diagnosztikai hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az IMA-nál és az ECM/PCM-nél.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztassa le az IMA 3-pólusú csatlakozóját.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Mérje meg az feszültséget az IMA 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A10 és A20 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa ki a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó (A10) érintkezője és az alapjárati keverékszabályozó közötti vezeték szakadását.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a ECM/PCM egységet, vagy helyettesítse biztosan jó ECM/PCM egységgel, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n

9. | Áthidalóvezetékkel csatlakoztassa a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A31-es érintkezőjét a karosszériatesthez.

10. | A vezetékköteg felöli oldalon ellenőrizze az alapjárati keverékszabályozás 3-pólusú csatlakozója 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között összeköttetést. Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki az IMA-t.n NEM - Javítsa ki a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó (A31) érintkezője és az alapjárati keverékszabályozó közötti vezeték szakadását.n