## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 14-3

DTC 14-3: | Nincs jel az elülső utasoldali oldalsó ütközés érzékelőből

Szükséges célszerszámok
Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátor ( 07SAZ-TB4011A)

Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) H szimulátor vezeték ( 07YAZ-S3A0100)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

4. | Ellenőrizze az összeköttetést az IPi csatlakozó és az elülső utasoldali oldalsó ütközés érzékelő között. Az összeköttetés rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 5. NEM - Elégtelen érintkezés a padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozója és az elülső utasoldali oldalsó ütközés érzékelő között; cserélje ki az elülső utasoldali oldalsó ütközés érzékelőt.n

5. | Kösse le a TL1o és a TR1o csatlakozókat (A) a TL1i és a TR1i csatlakozókról (B).

6. | Kösse le az IPi csatlakozót (A) az utasoldali oldalsó ütközés érzékelőről.

7. | Csatlakoztassa a célszerszámot (áthidaló csatlakozó) az IPi csatlakozóhoz (A).

8. | Kösse le az U2o csatlakozót (A) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységről (B).

9. | Ellenőrizze az ellenállást az U2o csatlakozó 25. sz. és 26. sz. érintkezője között. Legfeljebb 1,0 W-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Hibás utasoldali oldalsó ütközés érzékelő vagy kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység; cserélje ki az utasoldali oldalsó ütközés érzékelőt. Ha a probléma még mindig fennáll, cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Szakadás a padló vezetékkötegben; cserélje ki a padló vezetékköteget.n