## Féltengely dinamikus lengéscsillapítójának cseréje

Szükséges célszerszámok
Gumiharang-rögzítőbilincs fogó, ( Kent-Moore J-35910
vagy ezzel egyenértékű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető)

1. | Szerelje ki a belső csuklót.

2. | Szerelje ki a dinamikus lengéscsillapító szalagjait. Legyen óvatos, nehogy megsérüljön a dinamikus lengéscsillapító. Ha a gumiharang-szalagbilincs füles bilincs típusú (A), akkor csavarhúzóval emelje meg a fület (B).

3. | Burkolja be a hajtótengelyen lévő fogazatot PVC szalaggal (A), hogy megelőzze a dinamikus lengéscsillapító sérülését.

4. | Szerelje ki a dinamikus lengéscsillapítót. Legyen óvatos, nehogy megsérüljön a dinamikus lengéscsillapító.

5. | Vegye le a vinil szalagot.

6. | Tekerje be a bordázatot szigetelőszalaggal (A), hogy megelőzze a rezgéselhangoló súly sérülését.

7. | Szerelje fel a dinamikus lengéscsillapítót a hajtótengelyre, majd vegye le a szigetelőszalagot. Legyen óvatos, nehogy megsérüljön a dinamikus lengéscsillapító.

8. | Állítsa be az új rezgéselhangoló súly helyzetét az alábbi ábra szerint.
Jobb oldali hajtótengely: | 516-520 mm

9. | Zárja be a szalag fül részét (A) egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető Kent-Moore J-35910 gumiharang-rögzítőbilincs fogóval, vagy azzal egyenértékűvel (B).

10. | Ellenőrizze a szalag zárt fül része közötti hézagot. Ha a hézag a normál tartományon kívül van, zárja be a szalagbilincs fül részét jobban.

11. | Szerelje be a belső hajtótengelycsuklót.