## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 12, 14, 16, 18

DTC 12, 14, 16, 18: | Kerékfordulatszám-érzékelő (elektromos zaj/bizonytalan érintkezés)

MEGJEGYZÉS: Ha a VSA vagy az ABS-ellenőrző elektromos zaj miatt gyulladt ki, az ellenőrző lámpa kialszik, ha a gépjárművel 15 km/h-nál gyorsabban halad, és a zaj megszűnt.

1. | Ellenőrizze a megfelelő kerékérzékelőt és a mágneses jeladótárcsát.
DTC | Vizsgált kerékfordulatszám-érzékelő
--- | ---
12 | Jobb első
14 | Bal első
16 | Jobb hátsó
18 | Bal hátsó
Rendben vannak? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Szerelje vissza vagy cserélje ki a megfelelő kerékérzékelőt vagy mágneses jeladótárcsát, és menjen próbaútra a járművel legalább 15 km/h sebességgel vagy gyorsabban.n

2. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a vizsgált kerékfordulatszám-érzékelő TEST érintkezője és a többi kerékfordulatszám-érzékelő TEST érintkezője között (lásd a táblázatot).
DTC | Vizsgált érintkező | Többi érintkező
--- | --- | ---
12 | FR-GND: 28. sz. | 13. sz. | 8. sz. | 10. sz.
14 | FL-GND: 13. sz. | 28. sz. | 8. sz. | 10. sz.
16 | RR-GND: 8. sz. | 28. sz. | 13. sz. | 10. sz.
18 | RL-GND: 10. sz. | 28. sz. | 13. sz. | 8. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a megfelelő kerékfordulatszám-érzékelő és a többi kerékfordulatszám-érzékelő közötti vezetékekben.n NEM - Törölje a DTC-ket és vigye próbaútra a gépjárművet. Ha a VSA vagy az ABS-ellenőrző lámpa felgyullad, és ugyanaz a DTC jelenik meg, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n