## Klímaberendezés nyomáskapcsoló áramkör hibakeresési útmutató - klímaszabályozó nélkül

1. | Kösse le a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

3. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 22.

4. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 6. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 27.

6. | Kösse vissza a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

7. | Kösse le a klímaberendezés kapcsoló 5-pólusú csatlakozóját.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés kapcsoló 5 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 10. NEM - Szüntesse meg a szakadást a klímaberendezés nyomáskapcsoló és a klímaberendezés kapcsoló közötti vezetékben.n

10. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

11. | Ellenőrizze a klímaberendezés kapcsolót. A klímaberendezés kapcsoló rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 12. NEM - Cserélje ki a klímaberendezés kapcsolót.n

12. | Kösse le a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozóját.

13. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a klímaberendezés kapcsoló 5-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 6. sz. érintkezője között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 14. NEM - Szüntesse meg a szakadást a klímaberendezés kapcsoló és a fűtőventilátor kapcsolóközötti vezetékben.n

14. | Ellenőrizze a fűtőventilátor kapcsolót. A fűtőventilátor kapcsoló rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 15. NEM - Cserélje ki a fűtőventilátor kapcsolót.n

15. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 16. NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a fűtőventilátor kapcsoló és a karosszéria testelés közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem elégtelen-e a testelés a G402-nél.n

16. | Kösse le az elpárologtató hőmérséklet érzékelőjének 2-pólusú csatlakozóját.

17. | Mérje meg az ellenállást az elpárologtató hőmérséklet érzékelőjének 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Az ellenállás a grafikonon látható előírt tarományon belül van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 18. NEM - Cserélje ki az elpárologtató hőmérséklet érzékelőt.n

18. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

19. | Válassza le a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM) E csatlakozóját (31-pólusú).

20. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul E (31-pólusú) csatlakozó következő érintkezői és az elpárologtató hőmérséklet érzékelő 2-pólusú csatlakozója között.
E (31-pólusú): | 2-pólusú:
4. sz. | 2. sz.
12. sz. | 1. sz.
Van villamos kapcsolat? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 21. NEM - Szüntesse meg az esetleges szakadást a motorvezérlő modul/ erőátviteli vezérlőmodul és az elpárologtató hőmérséklet érzékelő közötti vezeték(ek)ben.n

21. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul E (31pólusú) csatlakozójának 12. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a motorvezérlő modul/ erőátviteli vezérlőmodul és az elpárologtató hőmérséklet érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy elégtelen csatlakozások a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul E (31-pólusú) csatlakozójánál, az elpárologtató hőmérséklet érzékelő 2-pólusú csatlakozójánál, a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozójánál, a klímaberendezés kapcsoló 5-pólusú csatlakozójánál és a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő modullal/ erőátviteli vezérlőmodullal, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti motorvezérlő modult/erőátviteli vezérlőmodult.n

22. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

23. | Kösse vissza a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

24. | Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés kapcsolója ki van kapcsolva.

25. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

26. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul E (31-pólusú) csatlakozójának 28. sz. érintkezője és karosszéria testelés között, bekötött motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul csatlakozók mellett. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Szüntesse meg a szakadást a motorvezérlő modul/ erőátviteli vezérlőmodul és a klímaberendezés nyomáskapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy elégtelen csatlakozások a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (31-pólusú) csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő modullal/ erőátviteli vezérlőmodullal, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti motorvezérlő modult/erőátviteli vezérlőmodult.n

27. | Ellenőrizze, hogy a klímarendszer nyomása megfelelő-e. A nyomás az előírt tartományon belül van? IGEN - Cserélje ki a klímaberendezés nyomáskapcsolót.n NEM - Szüntesse meg a klímaberendezés nyomás problémáját.n