## Kézi kapcsolású sebességváltó eltávolítása

MEGJEGYZÉS: Használjon sárvédő-védőhuzatot, hogy megelőzze a fényezett felületek sérülését.

1. | Írja fel a rádió-memória gombok frekvenciáját. Először a negatív (-) kábelt, majd a pozitív () kábelt csatlakoztassa le az akkumulátorról. Szerelje ki az akkumulátort.

2. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

3. | Szerelje ki a vezetékköteg rögzítőket (A), a testkábelt (B) és az akkumulátor-tartót (C).

4. | Óvatosan szerelje ki a munkahengert, hogy ne hajlítsa meg a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacsövét. Ne működtesse a tengelykapcsoló-pedált, miután a munkahengert (A), a gumiharangot (B) és a rögzítőt (C) kiszerelte.

5. | Csatlakoztassa le a tolatólámpa-kapcsoló csatlakozóját (A), majd szerelje ki a vezetékköteg rögzítőket (B).

6. | Először szerelje le a huzaltartót (A), majd csatlakoztassa le a huzalokat (B) a sebességváltóház tetejéről. Óvatosan szerelje ki mindkét huzalt és a tartót együtt, hogy ne hajlítsa meg a huzalokat.

7. | Csatlakoztassa le az gépjárműsebesség-jeladó (VSS) csatlakozóját (A), majd szerelje ki a lambda-szonda rögzítőjét (B).

8. | Csatlakoztassa a láncos emelőt (A) a levegőszűrő tartóhoz (B) a 8 x 1,25 mm-es csavarral (C).

9. | Szerelje ki a felső sebességváltó rögzítőcsavart.

10. | Szerelje ki az sebességváltó-felfüggesztés tartót.

11. | Szerelje le a burkolólemezt.

12. | Szerelje ki a tengelycsonkanyákat (A), majd nyomja be a féltengelyeket (B).

13. | Illesszen be egy 5 mm-es imbuszkulcsot (C) a gömbcsukló csap tetejébe (D), és szerelje ki az anyákat (E), majd válassza szét a stabilizátor-kapcsolórudat (F) a stabilizátortól (G).

14. | Szerelje ki a rugós rögzítőkart (H) és a koronás anyákat (I), majd válassza szét az alsó keresztlengőkarokat (J) a kerékcsapágyházaktól (K).

15. | Szerelje ki a sasszegeket (L), az anyákat (M) és a gömbcsuklót (N) a kerékcsapágyházakból (K).

16. | Szerelje ki a csavarokat (A) és a hővédő lemezt (B).

17. | Szerelje ki a féltengelyeket.

18. | Szerelje ki a két alvázkeret tartó csavarjait.

19. | Szerelje ki a két szervokormány tartó csavart.

20. | Szerelje ki a két szervokormány tartó csavart.

21. | Szerelje ki a három hátsó sebességváltó-felfogatás tartó csavart.

22. | Támassza alá az első segédkeretet egy 10 x 10 x 100 cm méretű fahasábal és egy emelővel.

23. | Szerelje ki az első segédkeret rögzítőcsavarjait (A) és az első segédkeretet (B).

24. | Szerelje ki a hátsó sebességváltó felfüggesztés tartót (A) és a hátsó sebességváltó felfüggesztés tartót (B).

25. | Szerelje le a tengelykapcsoló burkolatot.

26. | Szerelje ki az első sebességváltó felfüggesztést.

27. | Szerelje ki a levegőszűrő tartót.

28. | Helyezze a sebességváltó-emelőt a sebességváltó alá, és szerelje ki az alsó sebességváltó rögzítőcsavarokat.

29. | Húzza el a sebességváltót a motortól, amíg a sebességváltó főtengely elválik a tengelykapcsoló-nyomólaptól, majd engedje le a sebességváltót a sebességváltó-emelőre.

30. | Szerelje le a kiemelő villát (A) és a kinyomócsapágyat (B) a sebességváltóról (C).