## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0603 (0), P0604 (0), P0605

DTC P0603: | ECM belső vezérlőmodul állandó hozzáférésű memória (KAM) hiba
DTC P0605: | Motorvezérlő egység belső vezérlőmodul csak olvasható memória (ROM) hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0603, P0604 és/vagy P0605 hibakód? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n