## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 72

DTC 72: | Kormány-szögelfordulásérzékelő (puha)

1. | A talajon álló gépjárműnél állítsa az első kerekeket az egyenes előremeneti helyzetbe.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Ellenőrizze a HDS műszerrel a Z-PHASE-t az adatlistában. Körülbelül 1,0 V vagy kevesebb, amikor a kormánykerék egyenes helyzetben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Ellenőrizze a kormány-szögelfordulásérzékelő felszerelésének állapotát a kombinált kapcsoló testben.n

4. | Ellenőrizze az A-fázis helyzetét és a B-fázis helyzetét az ADATLISTÁBAN a HDS-sel. Változik-e a feszültség, amikor nagyon lassan forgatja a kormánykereket? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Ellenőrizze a kormány-szögelfordulásérzékelő felszerelésének állapotát a kombinált kapcsoló testben.n

5. | Ellenőrizze a futómű-beállítást. A futóműbeállítás az előírt határon belül van? IGEN - A jármű működési állapotának oka (drove the vehicle on the canted rode). Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Törölje a DTC-ket a HDS-szel, a hibakeresés befejeződött.n NEM - Ügyeljen arra, hogy a felfüggesztés ne változzon meg, és megfelelően igazítsa be a futóműbeállítást. A beállítás után i menjen próbaútra a járművel.n