## Forgattyúsház-szellőztetőszelep ellenőrzése és vizsgálata

1. | Ellenőrizze a PCV szelepet (A), a csöveket (B) és a csatlakozásokat, hogy nem tömítetlenek, vagy nem szűkültek-e le.

2. | Győződjön meg róla, hogy alapjáraton a PCV szelepből egy kattanó hang hallható-e, amikor a PCV szelep és a szívócsonk közötti vezetéket a kezével vagy egy fogóval enyhén összenyomja (A). Ha nincs kattanó hang, ellenőrizze a PCV szelep gumihüvelyt, hogy nem repedt, vagy sérült-e. Ha a gumihüvely rendben van, cserélje ki a PCV szelepet és ellenőrizze újra.