## Hátfali ajtózár cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

## Biztonsági kapcsoló nélkül és nem kulcsra járó

1. | Szerelje ki a csomagtérajtó alsó díszpaneljét.

2. | Bontsa le a csomagtérajtó nyitóhuzalt (A), a hengerzár rudat (B), a csomagtérajtót nyitó csatlakozót (C) és a hátsó ajtó zárnyelv-kapcsoló csatlakozóját (D), továbbá csatolja le a csomagtérajtó zárkapcsoló csatlakozóját a csomagtérajtóról. Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábelt.

3. | Szerelje ki a csavarokat, húzza ki a csomagtérajtó zárat (E), majd szerelje ki.

4. | Szerelje be a zárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és a huzalt is megfelelően bekötötték-e. Mielőtt zárja a kilincset ellenőrizze, hogy a kábel működteti-e a kilincset. Győződjön meg róla, hogy a hátsó ajtó megfelelően nyílik és biztosan záródik.