## Kézi kapcsolású sebességváltó főtengely-tolóhézag beállítása

Szükséges célszerszámok
Főtengely alapzat ( 07GAJ-PG20130)

Főtengely távtartó ( 07GAJ-PG20120)
Főtengely tartó ( 07GAJ-PG20110)

1. | Szerelje ki a 72 mm-es hézagológyűrűt (A) és az M olajbevezető tárcsát (B) a sebességváltó-házból (C).

2. | Szerelje be a 3./4. fokozat szinkronagyat (A), a távtartó gallért (B), az 5. fokozat szinkronagyat (C), a távtartó gallért (D) és a golyóscsapágyat (E) a főtengelyre (F), majd szerelje be az összeszerelt főtengelyt a sebességváltó-házba (G).

3. | Szerelje fel az alátétet (H) a főtengelyre.

4. | Mérje meg a távolságot (1) sebességváltó-ház vége és az alátét között élvonalzóval és tolómérővel. Mérje meg három helyen és átlagolja a mért értékeket.

5. | Mérje meg a távolságot (2) a tengelykapcsoló-ház vége (A) és a belső csapágygyűrű (B) között élvonalzóval és mélységmérővel. Mérje meg három helyen és átlagolja a mért értékeket.

### Hézagológyűrű kiválasztási képlet:

6. | Válassza ki a megfelelő 72 mm-es hézagológyűrűt a táblázatból. Kövesse az alábbi példát, és használja fel a 4. és 5. lépésben mért értékeket.
(Alapképlet)
(1) (2) - (0,75 ,11) = hézagológyűrű vastagság (maximum)
(1) (2) - (0,75 ,18) = hézagológyűrű vastagság (minimum)
Adja hozzá a (1) távolságot (5. lépés) a (2) távolsághoz (4. lépés). 0,75 mm Rugós alátét, beszerelt méret. 0,11 mm: Minimális axiális hézag. 0,18 mm: Maximális axiális hézag.
(Például)
2,41 ,22 - (0,75 ,11) = 1,77 mm
2,41 ,22 - (0,75 ,18) = 1,70 mm

7. | Vegye a minimális és a maximális érték középértékét, és válassza az 1,74 mm-es hézagológyűrűt.
72 mm-es hézagológyűrű
| Alkatrész-szám | Vastagság
--- | --- | ---
A | 23931-P21-000 | 0,60 mm
B | 23932-P21-000 | 0,63 mm
C | 23933-P21-000 | 0,66 mm
D | 23934-P21-000 | 0,69 mm
"E" (ÜRES) | 23935-P21-000 | 0,72 mm
"F" | 23936-P21-000 | 0,75 mm
G | 23937-P21-000 | 0,78 mm
H | 23938-P21-000 | 0,81 mm
I | 23939-P21-000 | 0,84 mm
J | 23940-P21-000 | 0,87 mm
K | 23941-P21-000 | 0,90 mm
L | 23942-P21-000 | 0,93 mm
M | 23943-P21-000 | 0,96 mm
N | 23944-P21-000 | 0,99 mm
O | 23945-P21-000 | 1,02 mm
P | 23946-P21-000 | 1,05 mm
Q | 23947-P21-000 | 1,08 mm
R | 23948-P21-000 | 1,11 mm
S | 23949-P21-000 | 1,14 mm
T | 23950-P21-000 | 1,17 mm
U | 23951-P21-000 | 1,20 mm
V | 23952-P21-000 | 1,23 mm
W | 23953-P21-000 | 1,26 mm
X | 23954-P21-000 | 1,29 mm
Y | 23955-P21-000 | 1,32 mm
Z | 23956-P21-000 | 1,35 mm
AA | 23957-P21-000 | 1,38 mm
AB | 23958-P21-000 | 1,41 mm
AC | 23959-P21-000 | 1,44 mm
AD | 23960-P21-000 | 1,47 mm
AE | 23961-P21-000 | 1,50 mm
AF | 23962-P21-000 | 1,53 mm
AG | 23963-P21-000 | 1,56 mm
AH | 23964-P21-000 | 1,59 mm
AI | 23965-P21-000 | 1,62 mm
AJ | 23966-P21-000 | 1,65 mm
AK | 23967-P21-000 | 1,68 mm
AL | 23968-P21-000 | 1,71 mm
AM | 23969-P21-000 | 1,74 mm
AN | 23970-P21-000 | 1,77 mm
AO | 23971-P21-000 | 1,80 mm

8. | Szerelje be a kiválasztott 72 mm-es hézagológyűrűt (A) és az M olajbevezető tárcsát (B) a sebességváltó-házba (C).

9. | Alaposan tisztítsa meg a rugós alátétet (A) és az alátétet (B), mielőtt felszerelné a tengelykapcsoló-ház felőli golyós csapágyra (C). Ügyeljen a rugós alátét beszerelési irányára.

10. | Szerelje be a főtengelyt a tengelykapcsoló-házba.

11. | Helyezze a sebességváltó-házat a főtengely fölé és a tengelykapcsoló-házra.

12. | Húzza össze a tengelykapcsoló- és a sebességváltó-házat néhány 8 mm-es csavarral. MEGJEGYZÉS: Nem szükséges tömítőanyag használata a házak között.

13. | Ütögesse meg a főtengelyt műanyag kalapáccsal.

14. | Csúsztassa el a célszerszámokat a főtengely (A) fölött.

15. | Szerelje fel a célszerszámot a főtengelyre a következők szerint: Lazítsa vissza a főtengely tartócsavart (A) lazítsa meg a két hatlapfejű csavart (B). Illessze a tartót a főtengely fölé úgy, hogy pereme a sebességváltó felé nézzen. Állítsa be a főtengely tartó peremét a főtengely bordázat belső oldalán lévő horony köré, majd húzza meg a hatlapfejű csavarokat.

16. | Helyezze be teljesen a főtengelyt, műanyag kalapáccsal finoman ütögetve a végét.

17. | Csavarja addig a főtengely tartó csavart, amíg éppen hozzáér a főtengely alapzaton lévő széles felülethez.

18. | Nullázza ki a mérőórát (A) a főtengely végén.

19. | Forgassa a főtengely tartó csavart (B) jobbra; hagyja abba a forgatást, ha a mérőóra (A) elérte maximális elmozdulását. A mérőórán leolvasott érték a főtengely axiális játéka. Ne forgassa el a főtengely tartó csavart több mint 60 fokkal, miután a mérőóra mutatója megállt, ez károsíthatja a sebességváltót.

20. | Ha a leolvasott érték a normál értéken belül van, a hézag megfelelő. Ha a leolvasott érték nem a normál értéken belül van, ellenőrizze újra a távtartó lemez vastagságát.
Normál: | 0,11-0,18 mm-