## Hűtő és ventilátor cseréje

1. | Engedje le a motor-hűtőfolyadékot.

2. | Szerelje le az első lökhárítót.

3. | Távolítsa el a kondenzátor felső tartókarjait.

4. | Vegye le a felső tartókart és a kiegyenlítő rugókat.

5. | Szerelje ki a hűtő felső tömlőjét, az alsó tömlőjét és az automata sebességváltóhoz való olaj (ATF) hűtőcsövét.

6. | Csatlakoztassa le a ventilátormotor csatlakozót, és szerelje ki a felső tartót és csillapítót, majd húzza fel a hűtőt.

7. | Szerelje le a ventilátorburkolat egységeket és a többi alkatrészt a hűtőről.

8. | Szerelje be a hűtőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Győződjön meg róla, hogy az alsó csillapítók jól rögzítettek.

9. | Tegye fel a kondenzátor felső tartókarjait.

10. | Szerelje fel az első lökhárító tartóját, és a csavarokat karosszériafestékkel kenje le, majd szerelje fel az első lökhárítót.

11. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal és légtelenítse.