## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó differenciálmű tartócsapágy-oldalhézag ellenőrzése

Szükséges célszerszámok
Csapágybeverő cső, belső átmérő 40 mm ( 07746-0030100)

1. | Szerelje be a biztosítógyűrűt a sebességváltó-házba.

2. | Szerelje be a differenciálmű egységet a sebességváltó-házba, majd nyomja be a differenciálművet, hogy feküdjön fel a házban.

3. | Szerelje be a három illesztőcsapot (A) és a tömítést (B) a hidrodinamikus nyomatékváltó házba (C).

4. | Helyezze a lendkerékházat (D) a sebességváltó-házra.

5. | Szerelje be a ház csavarokat, és húzza meg őket átlósan két vagy három lépésben.

6. | Mérje meg a hézagot a biztosítógyűrű és a kiegyenlítőmű-csapágy külső gyűrű között egy hézagmérővel.
NORMÁL: | 0-0,15 mm (0-6.693 in.)

7. | Ha a hézag a normál tartományon kívül van, szerelje ki a biztosítógyűrűt és mérje meg a vastagságát.

8. | Válasszon egy új biztosítógyűrűt a következő táblázatból.
ÁLLÍTÓGYŰRŰ, 80 mm
Kódszám | Cikkszám | Vastagság
--- | --- | ---
1 | 90414-689-000 | 2,5 mm (2,489 mm.)
2 | 90415-689-000 | 2,6 mm (2,591 mm.)
3 | 90416-689-000 | 2,7 mm (2,692 mm.)
4 | 90417-689-000 | 2,8 mm (2,794 mm.)
5 | 90418-689-000 | 2,9 mm (2,896 mm.)
6 | 90419-PH8-000 | 3,0 mm (2,997 mm.)

9. | Szerelje be az új biztosítógyűrűt, ellenőrizze újra a hézagot, és győződjön meg róla, hogy az az előírt értéken belül van.