## Kulcsnélküli nyitás adójának programozása

### A távirányító kódok tárolása

A kódok legfeljebb három távirányítóhoz tárolhatók a kulcsnélküli zár vevőegység memóriájába. (A negyedik kód tárolásakor az elsőnek betáplált kód törlődik.
MEGJEGYZÉS: Fontos a lépések közötti időkorlátok megtartása. Győződjön meg róla, hogy az ajtók és a csomagtérajtó csukva vannak.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa ON (II) állásba.

2. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

3. | 1 - 4 másodperc múlva kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | 1 - 4 másodperc múlva kapcsolja BE (II) a gyújtáskapcsolót.

5. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

6. | 1 - 4 másodperc múlva kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | 1 - 4 másodperc múlva kapcsolja BE (II) a gyújtáskapcsolót.

8. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

9. | 1 - 4 másodperc múlva kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | 4 másodpercen belül fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba.

11. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

12. | Győződjön meg róla, hogy hallja az ajtózár működtető elemek hangját. 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg ismét a távirányító zárás vagy nyitás gombját.

13. | 10 másodpercen belül irányítsa a kulcsnélküli vevőre a távirányítókat (legfeljebb két továbbit) amelyeknek a kódját le akarja tárolni, és nyomja meg a távirányító zárás vagy nyitás gombját. Győződjön meg róla, hogy mindegyik távirányító kód tárolásakor hallható az ajtózár működtető elemek hangja.

14. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót, és húzza ki a kulcsot.

15. | Győződjön meg a távirányítók megfelelő működéséről.