## Utasoldali műszerfal alatti borítás eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.

1. | Szerelje ki az utasoldali műszerfal alsó burkolatot (A). Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.
-1 | Finoman húzza le a hátsó szélét, hogy oldja a rögzítőit.
-2 | Húzza el a burkolatot, hogy oldja a csapokat (B) a tartókról (C).

2. | Szerelje vissza a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben.