## Termosztát cseréje

## Kiszerelés:

1. | Szerelje ki a termosztátházat (A), majd szerelje ki a termosztátot (B).

## Beszerelés:

1. | Távolítsa el a régi folyékony tömítőanyagot a termosztátház felfekvő felületeiről, a csavarokról és a csavarfuratokból.

2. | Kenjen fel 1,5 mm széles csíkban 08C70-K0234M, 08C70-K0334M vagy 08C70-X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot a szaggatott vonal (A) mentén. MEGJEGYZÉS: Ne szerelje be az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok eltávolítása után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

3. | Szerelje be a gumitömítést (A) a termosztátba (B), majd szerelje be a termosztátot a csappal (C) felfelé.

4. | Szerelje be a termosztátházat (D). MEGJEGYZÉS: Összeszerelés után várjon legalább 30 percig, mielőtt feltöltené a motort hűtőfolyadékkal.