## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 17, 18

DTC 17: | Vcc1 nyomatékérzékelő

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Várjon legalább 10 másodpercet. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 17 vagy 18? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Végezze el a jelzettn diagnosztikai hibakódhoz tartozó hibakeresést.

5. | Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló a KI állásban van-e, majd bontsa az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) és a nyomatékérzékelő 7 pólusú csatlakozójának csatlakozását.

6. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés közötti összeköttetést. Van elektromos vezetés? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Ellenőrizze az összeköttetést az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a nyomatékérzékelő 7-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője között (jobbkormányos: 6. sz.). Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Szüntesse meg a szakadást a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti vezetékben.n

8. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés közötti összeköttetést. Van elektromos vezetés? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Ellenőrizze az összeköttetést az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a nyomatékérzékelő 7-pólusú csatlakozójának 6. sz. érintkezője között (jobbkormányos: 2. sz.). Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Szüntesse meg a szakadást a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti vezetékben.n

10. | Helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, és csatlakoztassa vissza az összes szétválasztott csatlakozót.

11. | Indítsa be a motort. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult EPS vezérlőegység-csatlakozók. Ha szükséges, akkor cserélje ki az elektromos szervokormány vezérlő egységet és újra ellenőrizze le.n

12. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 17 vagy 18? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza nyomatékérzékelő csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó kormányművel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n