## Klímaberendezés csere-kondenzátor

1. | Nyerje vissza a hűtőközeget egy visszanyerő/újrahasznosító/töltő készülékkel.

2. | Szerelje le az első lökhárítót.

3. | Szerelje ki a csavarokat, majd válassza le az ürítő vezetéket (A) és a fogadó vezetéket (B) a kondenzátorról. Dugaszolja be vagy fedje be a vezetékeket a leválasztás után azonnal, hogy elkerülje a nedvesség és szennyeződés bejutását.

4. | Szerelje ki a kompresszor tengelykapcsoló csatlakozót (A) a kondenzátor ventilátor védőburkolatából, és kösse le a kondenzátor ventilátor csatlakozót (B). Szerelje ki a rögzítő csavarokat és a felső tartókat (C), majd a felemelésével szerelje ki a kondenzátort (D). Legyen óvatos, nehogy megsértse a kondenzátor lemezeket, amikor kiszereli a kondenzátort.

5. | Szerelje be a kondenzátort a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre. Ha új kondenzátort szerel be, adjon hozzá hűtőközeg olajat (KEIHIN SP-10). Cserélje ki mindegyik csatlakozásnál az O-gyűrűket újakkal, és tegyen rájuk egy vékony réteg hűtőközeg olajat a beszerelésük előtt. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő O-gyűrűket használja a HFC-134a (R-134a) hűtőközeghez, hogy megelőzze a szivárgást. Az olaj használata után közvetlenül szerelje vissza a fedelet a tartályra, és tömítse le, hogy elkerülje a nedvesség felszívását. Ne folyasson hűtőközeg olajat a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha a hűtőközeg olaj érintkezésbe kerül a fényezéssel, azonnal mossa le. Legyen óvatos, nehogy megsértse a kondenzátor lemezeket, amikor beszereli a kondenzátort. Töltse fel a rendszert.