## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0132 (1-2)

Diagnosztikai hibakód P0132 (1-2): | Primer HO2S (1-es érzékelő) áramkörben magas feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenőrizze a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) kimenő feszültségét a HDS műszerrel vagy az ellenőrző szerszámmal. 0,9 V vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambda-szondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél/ motor- és váltóvezérlő egységnél.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztassa le a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

6. | Zárja rövidre a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Ellenőrizze a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) kimenő feszültségét a HDS műszerrel vagy az ellenőrző szerszámmal. 0,9 V vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Zárja rövidre az ECM/PCM csatlakozó A6 és A10 érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

12. | Ellenőrizze a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) kimenő feszültségét a HDS műszerrel vagy az ellenőrző szerszámmal. 0,9 V vagy több? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A6, A10) és a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) közötti vezetékben. n