## Ajtózár-kapcsoló vizsgálata

1. | Szerelje ki az elektromos ablakemelő főkapcsolót.

2. | Kösse le a 3-pólusú csatlakozót az elektromos ablakemelő főkapcsolóról.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között. Az ajtózár kapcsoló a LOCKED (zárva) helyzetében villamos kapcsolatnak kell lennie az 1. sz. és a 2.sz. érintkező között. Az ajtózár kapcsoló az UNLOCKED (nyitva) helyzetében villamos kapcsolatnak kell lennie a 2. sz. és a 3.sz. érintkező között.