## Mosómotor ellenőrzése

1. | Szerelje ki az jobb belső lökhárítót.

2. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) az ablakmosó motorról (B).

3. | Ellenőrizze a motort úgy, hogy az akkumulátor feszültséget az ablakmosó motor 1. sz. érintkezőjéhez, a testelést pedig 2. sz. érintkezőjéhez csatlakoztatja. A motornak működni kell. Ha a motor nem indul el vagy nem működik simán, cserélje ki. Ha a motor simán jár, de nem szivattyúz mosófolyadékot, vagy csak keveset, akkor ellenőrizze, hogy az ablakmosó gumicső nincs lekötve vagy eldugulva, vagy a motorban a szivattyú kimeneti oldala nincs eldugulva.