## Üzemanyagtöltő-ajtó cseréje

MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát.

1. | Ha szükséges, a gyújtáskulcs (A) használatával nyissa ki az üzemanyag betöltőnyílás-zárófedelet (B), majd balra forgatva vegye le a fedelet, és szerelje ki a csavart.

2. | Szerelje ki az üzemanyag betöltőnyílás ajtót (A) a karosszériából.

3. | Szerelje vissza az ajtót a kiszereléshez képest fordított sorrendben.