## Levegő keringető motor tesztelés

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a fűtés-szellőzés-légkondicionálással kapcsolatos diagnosztikai hibakódokat.

1. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót a levegőkeverés vezérlőmotorjáról. A tápfeszültség és test nem megfelelő csatlakoztatása a levegőkeverés-állítómotorhoz a motor sérülését okozza. Kövesse figyelmesen az utasításokat.

2. | Csatlakoztassa az akkumulátorfeszültséget a levegőkeverés vezérlőmotorjának 1. sz. érintkezőjéhez, és a testelést a 2. sz. érintkezőjéhez. A levegőkeverés vezérlőmotorjának működni kell, és le kell állnia a Max Hot (Legmelegebb) állásban. Ha nem így történik, fordítsa meg a csatlakozásokat; a levegőkeverés vezérlőmotornak járnia kell, és le kell állnia a Max Cool (Leghidegebb) állásban.

3. | Ha a levegőkeverés vezérlőmotorja nem működik 2, távolítsa el, majd ellenőrizze, hogy a levegőkeverés vezérlőmechanizmusa és az ajtó könnyű mozgathatóságát. Ha a mechanizmus és az ajtó könnyen mozog, cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját. Ha a mechanizmus vagy az ajtó szorul vagy akadozik, javítsa meg őket, ha szükséges. Ha a levegőkeverés vezérlőmotorja könnyedén jár, folytatás a következő lépéssel: 4

4. | Mérje meg az ellenállást az 5. sz. és a 7. sz. érintkező között. Az értéknek 4,2 k és 7,8 kW között kell lennie.

5. | Csatlakoztassa vissza a levegőkeverés vezérlőmotorjának 5 pólusú csatlakozóját, majd fordítsa a gyújtáskapcsolót BE (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget az 3. sz. és a 7. sz. érintkező között.
Leghidegebb (Max Cool )-körülbelül 1,0 V
Legmelegebb (Max Hot)-körülbelül 4,0 V

7. | Ha az ellenállás vagy a feszültségértékek nem felelnek meg az előírásnak, cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját.