### Karbantartási terv normál körülmények esetén - európai modell

Kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervben meghatározott nehéz üzemeltetési feltételek nem alkalmazhatók.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motorolajcsere | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Motorolajcsere | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Első és hátsó fékek ellenőrzése Fékbetét ellenőrzése és féktárcsa vastagsága. Ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy repedtek-e. Ellenőrizze a kerékfékhenger esetleges szivárgását Ellenőrizze, hogy a fékbetétek nem repedtek, kifényesedettek, kopottak vagy szennyezettek-e Ellenőrizze a féknyereg esetleges sérülését, tömítetlenségét és rögzítettségét | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Lámpabeállítás ellenőrzése Ellenőrizze a fényszórók helyzetét | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Próbaút (zaj, stabilitás, műszerfal működése) Ellenőrizze az úttartást, a zajt, a rezgést és a műszerfal működését. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Nyomtávrúdgömbfejek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharang esetleges sérülését, a zsír szivárgását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
A felfüggesztés elemei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely-gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangok és a gumiharang-rögzítő bilincsek repedését Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhenger, a fékerő-szabályozó szelep és az ABS-egység esetleges szivárgását
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Ellenőrizze a szinteket és hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, töltsön utána hűtőfolyadékot, kézi sebességváltó-folyadékot, automata sebességváltó-folyadékot, fékfolyadékot, szélvédőmosó folyadékot és akkumulátorelektrolitot.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a kipufogócső és a kipufogódob esetleges sérülését, tömítetlenségét és rögzítettségét

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, hogy nincs-e rajtuk laza csatlakozás, repedés vagy sérülés. Húzza utána a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült alkatrészeket | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Gumiabroncsok állapota Ellenőrizze a nyomást, és hogy nincs-e defekt, vágás vagy rendellenes futófelületi kopás.
Cserélje ki a légszűrőbetétet | 40000 kilométerenként
Cserélje ki a gyújtógyertyákat
Ellenőrizze a szelephézagokat
Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása Ellenőrizze a sérülésmentességet, a behajlást és a feszességet |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje ki a por- és pollenszűrőt | 30 000 kilométerenként vagy évente
Cserélje ki az üzemanyagszűrőt |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Kézi kapcsolású sebességváltó folyadékának cseréje Használjon eredeti, Honda kézi kapcsolású sebességváltóhoz alkalmazandó folyadékot (MTF) | 120000 kilométerenként vagy 8 évente
Cserélje le a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT)-folyadékot Használjon eredeti, Honda automata sebességváltóhoz alkalmazandó folyadékot (ATF) | 80000 kilométer vagy 5 év után, majd 60000 kilométerenként vagy 4 évente
Hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti, minden évszakban megfelelő Honda fagyálló vagy hűtőfolyadékot (2. típus) | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Fékfolyadék cseréje Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze, hogy a fékfolyadékszint a fékfolyadéktartály alsó és felső jelölése között van-e | 3 évente