## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0107 (3-1)

Diagnosztikai hibakód P0107(3-1): | MAP érzékelő áramkör alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a MAP-ot a leolvasó szerszámmal. Körülbelül 101 kPa (760 Hgmm) illetve 2,9 V vagy több jelenik meg? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek a MAP érzékelőnél és az ECM/ PCM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A11 és A21 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a szakadást a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) (A21) és a szivócső abszolút nyomás érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra.Ha a hibajelenség megszűnik és/vagy a jelzőlámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et/ PCM-et.n

8. | Ellenőrizze a MAP-ot a leolvasó szerszámmal. A kijelzőn 2 kPa (15 Hgmm) vagy kevesebb, illetve 0 V jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a MAP érzékelőt.n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

11. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a MAP érzékelő csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) (A19) és a szívócső abszolút nyomás érzékelőközötti vezetékben.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra.Ha a hibajelenség megszűnik és/vagy a jelzőlámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et/ PCM-et.n