## Első biztonsági öv cseredarab

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, a 62SAA00 alkatrész-számú Javítási útmutatóban.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, és a sérült biztonsági öveket szükség szerint cserélje ki.

## Elülső biztonsági öv

1. | Kösse le az akkumulátorról a negatív kábelt, és várjon legalább 3 percet, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Tolja egészen előre az elülső ülést.

3. | Szerelje ki az alsó rögzítő csavart (A).

4. | Néhány modellnél: Szerelje ki a kampókat (A) és oldja ki a rögzítőt (B), majd szerelje ki a középső alsó burkolatot (C). Kösse le a külső ővfeszítő csatlakozót (D), majd távolítsa el az alsó rögzítő csavart (E).

5. | Távolítsa el a középső oszlop alsó kárpitját a külső ővfeszítővel, külső ővfeszítő nélkül.

6. | Szerelje le a felső rögzítés fedelét (A), és vegye ki a felső rögzítő csavart (B).

7. | Kösse le a biztonsági öv feszítőszerkezetének a csatlakozóját (A). Szerelje ki a felső felcsévélő ET lemezcsavarját (B) és az alsó felcsévélő csavarját (C), majd szerelje ki az elülső biztonsági övet (D) és a felcsévélőt (E).

8. | Szerelje le a középső ajtóoszlop felső burkolatát.

9. | Szerelje ki az övmagasság beállítót (A).

10. | Szerelje be a biztonsági övet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: A beszerelés előtt egyen folyékony menetrögzítőt a felső rögzítőcsavarra. Ellenőrizze a visszahúzó reteszelőjének működését. Az alsó és felső rögzítőcsavarok alátéteinek, gallérjainak és perselyeinek a beszerelésekor gondosan tartsa be a rögzítőcsavarok beszerelési rajzán jelölteket. A rögzítőcsavarok beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek nincsenek megcsavarodva vagy összecsomózódva. Győüződjön meg az ővfeszítő csatlakozó és a külső ővfeszítő csatlakozó (néhány modell esetében) megfelelő illeszkedéséről. Csatlakoztassa vissza a negatív kábelt az akkumulátorra. A felső rögzítő csavar beszerelése Az alsó rögzítő csavar beszerelése Az alsó rögzítő csavar beszerelése (külső ővfeszítő esetén)