## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: C

C diagnosztikai hibakód jelző: | Szakadás van a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjének áramkörében

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik a C hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, ellenőrizze, hogy nincsenek laza vezetékek, vagy rossz csatlakozások a külső levegő hőmérséklet-érzékelő áramkörében.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Szerelje ki a külső levegő hőmérséklet-érzékelőt és ellenőrizze. A külső levegő hőmérséklet-érzékelő rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a külső levegő hőmérséklet-érzékelőt.n

6. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 27. sz. érintkezője és a külsőtér-hőmérsékletérzékelő 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlőegység és a külső levegő hőmérséklet érzékelő közötti vezetékben.n

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 18. sz. érintkezője és a külsőtér-hőmérsékletérzékelő 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek laza vezetékek vagy rossz csatlakozások a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál és a külső levegő hőmérséklet-érzékelő 2-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlőegység és a külső levegő hőmérséklet érzékelő közötti vezetékben.n