## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 54

DTC 54: | Üzemzavarmentes relé

MEGJEGYZÉS: Ha az alábbi DTC-k jelennek meg a DTC 54 hibakóddal egyidőben, akkor először a feltüntetett DTC-k hibakeresését végezze el, majd a DTC 54 hibakeresést.
DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: Mágneskapcsoló

1. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

2. | Ellenőrizze a motortérben lévő biztosíték-/relédobozban a 15. sz. (30 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Szerelje vissza a biztosítékot, folytassa a következő lépéssel: 3 NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

3. | Mérje meg a feszültséget a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 44. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a motortérbeli biztosító-/relédobozban lévő 15. sz. (30 A) biztosító és a VSA modulátor vezérlőegység közötti vezetékben.n

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 43-pólusú csatlakozó 46. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA modulátor-vezérlőegység és a test (G202) közötti vezetékben.n

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 44-pólusú csatlakozó 46. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a motortérbeli biztosító-/relé dobozban lévő 15. sz. (30 A) biztosíték és a VSA modulátor vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Csatlakoztassa vissza a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

7. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

8. | Vigye próbaútra a gépjárművet 15 km/h-val vagy gyorsabban.

9. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. A VSA-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 54 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n