## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 1

DTC 1: | Szakadás van a belső tér hőmérséklet-érzékelőjének áramkörében

1. | Szerelje ki a belső tér hőmérséklet-érzékelőjét.

2. | Mérje meg az ellenállást a belső tér hőmérséklet-érzékelőjének 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. *Ellenőrizze az ellenállás változását az érzékelő melegítésekor vagy hűtésekor egy hajszárító segítségével. *Az ellenállás a grafikonon látható előírt tarományon belül van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a belső tér hőmérséklet-érzékelőjét.n

3. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) és B (16P) csatlakozóját.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozó 11. sz. érintkezője és a belső tér hőmérséklet-érzékelő 2 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a belső tér hőmérséklet-érzékelője közötti vezetékben.n

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozó 5. sz. érintkezője és a belső tér hőmérséklet-érzékelő 2 pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) és B (16P) csatlakozójánál és a belső tér hőmérséklet-érzékelő 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a belső tér hőmérséklet-érzékelője közötti vezetékben.n