## Mosótartály cseréje

1. | Szerelje ki az jobb belső lökhárítót.

2. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozókat (A) és a csöveket (B) az ablakmosó motorokról (C).

3. | Szerelje ki az ablakmosó motorokat az ablakmosó tartályból (D).

4. | Szerelje ki a két darab csavart és a rögzítőt (A), majd szerelje ki az ablakmosó tartályt (B).

5. | Szerelje be a tartályt a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében. Ellenőrizze az ablakmosó motor működését.