## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 5-1, 5-2, 5-4, 5-8, 6-3, 6-4, 6-7, 6-8, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6, 8-7, 8-8, 9-1, 9-2

DTC 5-1, 5-2, 5-4, 5-8, 6-3, 6-4, 6-7, 6-8, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6, 9-1, 9-2: | Belső hiba a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységben

MEGJEGYZÉS: Ezen diagnosztikai hibakódok (DTC) bármelyikének hibakeresése előtt ellenőrizze az akkumulátor/rendszer feszültségét. Ha a feszültség alacsony, javítsa meg a töltő rendszert a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) hibakeresése előtt. Ha az akkumulátor/rendszer feszültség most rendben van, kérdezze meg az ügyféltől, hogy előfordult-e valamikor is az akkumulátor lemerülése.

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.