## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0118 (6-2)

Diagnosztikai hibakód P0118 (6-2): | ECT érzékelő áramköri nagy feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze az ECT-t a leolvasó szerszámmal. -20°C (-4°F) vagy kevesebb (vagy L-határ a PGM vizsgálókészüléken Honda üzemmódban) vagy 5 V jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek az ECT érzékelőnél és az ECM/ PCM-nél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozóját.

5. | Zárja rövidre az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Ellenőrizze az ECT-t a leolvasó szerszámmal. -20°C (-4°F) vagy kevesebb (vagy L-határ a PGM vizsgálókészüléken Honda üzemmódban) vagy 5 V jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Cserélje ki az ECT érzékelőt.n

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Szerelje ki az áthidalóvezetéket.

10. | Zárja rövidre az ECM/PCM csatlakozó A10 és B8 érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

12. | Ellenőrizze az ECT-t a leolvasó szerszámmal. -20°C (-4°F) vagy kevesebb (vagy L-határ a PGM vizsgálókészüléken Honda üzemmódban) vagy 5 V jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra.Ha a hibajelenség megszűnik és/vagy a jelzőlámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et/ PCM-et.n NEM - Javítsa ki a rövidzárlatot az ECM/PCM (A10, B8) és az ECT érzékelő közötti vezetékben.n