## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 14

DTC 14: | Zárlatos az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének áramköre

1. | Csatlakoztassa le az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének 2 pólusú csatlakozóját.

2. | Ellenőrizze az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjét. Az ellenállás a grafikonon látható előírt tarományon belül van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki az elpárologtató hőmérséklet- érzékelőjét.n

3. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról.

4. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

5. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozóját.

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ECM/PCM E (31P) csatlakozó 12. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot az ECM/PCM, a klímaberendezés-vezérlő egység és az elpárologtató hőmérséklet-érzékelője közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Csatlakoztassa vissza az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM E (31P) csatlakozó 12. sz. érintkezője és karosszériatest között, csatlakoztatott ECM/PCM csatlakozókkal. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/ PCM-mel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n