## Kormányműház nagyjavítása

### Robbantott ábra

Figyeljen a következőkre a felújítás közben:

- Ha a művelet során szükséges, lásd a robbantott ábrát.
- Ne engedje, hogy por, szennyeződés, vagy más idegen anyag kerüljön a kormányműbe.
- Ne próbálja meg szétszerelni a nyomaték érzékelőt. Ha a nyomaték érzékelő hibás, cserélje ki a kormányművet egy egységként.

1. | Szerelje ki a kormányművet.

2. | Szerelje le a kormányösszekötő rúd gömbfejet és a biztosító anyát a fogasléc mindkét végéről.

3. | Szerelje ki a gumiharang szalagbilincseket (A) és dobja hulladékba őket.

4. | Szerelje ki a kormányösszekötő rúd rögzítőket (B), és húzza le a gumiharangokat (C) a kormánymű végeiről.

5. | Egyenesítse ki a biztosító alátétet (A).

6. | Egy csavarkulccsal tartsa meg a kormányzfogasléc lapos felületű részeit A), és egy csavarkulccsal csavarja ki mindkét fogasléc véget. Vigyázzon, nehogy megsértse a fogasléc felületét a villáskulccsal. Szerelje ki, és dobja el a biztosító alátéteket (B).

7. | Helyezze fel az új biztosító alátétet (A) a fogasléc végére. Mialatt a biztosító alátétet a helyén tartja, igazítsa össze a reteszelő alátét füleit (B) a fogasléc végén lévő nyílásokkal (C). Ismételje meg ezt a lépést a fogasléc másik oldalán is.

8. | Egy csavarkulccsal tartsa meg a kormányfogasléc lapos felületű részeit (D), és egy csavarkulccsal csavarja be mindkét fogasléc véget. Vigyázzon, nehogy megsértse a fogasléc felületét a villáskulccsal.

9. | Hajlítsa vissza a biztosító alátétet (A) a lapos részekhez a fogasléc végének csatlakozó házán.

10. | Tegyen többcélú kenőzsírt (A) a fogasléc végén lévő csukló házára.

11. | Tegyen egy kevés szilikonzsírt a fogasléc végén lévő hornyokba (B).

12. | Tisztítsa ki az esetleges kenőzsírt vagy szennyeződést körben a horonyból (A) a rögzítő gumibetéten és a kormánymű házon.

13. | Állítsa a kormánymű fogaslécet a lökethossza közepére. Szerelje be a gumiharangokat (B) a fogasléc két végére a nyomtávrúd rögzítőkkel (C). Törölje le a kenőzsírt a fogasléc végének menetes részéről (D).

14. | A szalagon lévő fülek (A) és a lyukak (B) összeigazításával szerelje be az új gumiharang szalagbilincseket.

15. | Egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető fogóval (Oetiker 1098 vagy egyenértékű (B)) Zárja össze a szalag fül részét (A).

16. | Csúsztassa a fogaslécet jobbra és balra, és bizonyosodjon meg róla, hogy a harangok nem deformálódtak és nem csavarodtak-e meg.

17. | Szerelje be a kormányművet.

18. | Ellenőrizze a kerekek összetartását.