## Hengercsiszolás

Csak a barázdált vagy karcolt hengerfuratot kell hónolni.

1. | Mérje meg a hengerfuratokat. Ha a motorblokk újra felhasználásra kerül, hónolja a hengereket és újra mérje meg a furatokat.

2. | Hónolja a hengerfuratokat hónoló olajjal és finom (400-as szemcséjű) kővel 60 fokos keresztvonalas mintázat szerint (A). Csak merev hónolót használjon 400-as szemcséjű vagy finomabb kővel, mint a Sunnen, Ammco, vagy ezekkel egyenértékű. Ne használjon kopott vagy törött követ.

3. | Ha kész a hónolás, alaposan tisztítsa meg a forgattyúházat minden fémrészecskétől. Mossa le a hengerfuratokat forró szappanos vízzel, majd azonnal szárítsa meg és olajozza be a rozsdásodás elkerülése érdekében. Ne használjon oldószert, ez csak újra elosztja a szemcséket a hengerfalakon.

4. | Ha még mindig vannak barázdák vagy karcok a hengerfuratban a javítási határértékig való hónolás után, akkor fúrja ki újra a forgattyúházat. Néhány enyhe függőleges barázda és karc elfogadható, ha nem elég mély ahhoz, hogy a ujján lévő köröm megakadjon benne, és ha nem fut végig a furat teljes hosszán.