## Dugattyú beszerelése

## Ha a forgattyús tengely már be van szerelve

1. | Állítsa a forgattyús tengelyt mindegyik henger alsó holtpontjához.

2. | Szerelje ki a hajtórúdfedeleket, majd szerelje be a gyűrűszorítót, és ellenőrizze a csapágy rögzítettségét a helyén.

3. | Állítsa a nyilat (A) a motor vezérműlánc oldala felé.

4. | Helyezze be a dugattyút a hengerbe, és ütögesse egy kalapács (A) fanyalével. Tartsa fenn a lefelé ható erőt a gyűrűszorítóra (B), hogy elkerülje a gyűrűk kitágulását a hengerfuratba való bekerülés előtt.

5. | Álljon meg, miután a gyűrűszorító szabaddá vált, és ellenőrizze a hajtórúd és a forgattyúcsap beigazítását, mielőtt a dugattyút a helyére tolná.

6. | Ellenőrizze a hajtórúd-csapágyhézagot deformációs hézagmérő szállal.

7. | Ellenőrizze a hajtórúdcsavarokat.

8. | Kenje be motorolajjal a csavarmeneteket, majd szerelje be a hajtórúdfedeleket a csapágyakal. Húzza meg a csavarokat 9,8 Nm-re (1,0 kgm) °.

## Ha a forgattyús tengely nincs beszerelve

1. | Szerelje ki a hajtórúdfedeleket, majd szerelje be a gyűrűszorítót, és ellenőrizze a csapágy rögzítettségét a helyén.

2. | Állítsa a nyilat (A) a motor vezérműlánc oldala felé.

3. | Helyezze be a dugattyút a hengerbe, és ütögesse egy kalapács (A) fanyalével. Tartsa fenn a lefelé ható erőt a gyűrűszorítóra (B), hogy elkerülje a gyűrűk kitágulását a hengerfuratba való bekerülés előtt.

4. | Állítsa az összes dugattyút a felső holtpontba.