## Önindító cseréje

1. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd csatlakoztassa le a pozitív kábelt.

2. | Szerelje le a sárvédő lapot.

3. | Csatlakoztassa le az indítókábelt (A) a mágnestekercs B csatlakozójáról, majd csatlakoztassa le az S végpontról a BLK/WHT vezetéket (B).

4. | Szerelje ki az önindítót tartó két csavart, majd vegye ki az önindítót.

5. | Szerelje be az önindítót a kiszereléssel ellentétes sorrendben. Győződjön meg róla, hogy a kör alakú csatlakozó sajtolt oldala (A) néz kifelé.

6. | Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív és a negatív kábelét az akkumulátorhoz.

7. | Indítsa be a motort, hogy meggyőződjön az indítómotor megfelelő működéséről.

8. | Végezze el az ETCS tanulási folyamatot (ETCS segítségével).