## Napfénytető keretének és elvezetőcsövének cseréje

1. | Szerelje ki a következőket: Tetőkárpit Napfénytető

2. | Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét. Kösse le a motor csatlakozóját (A), a nyitás/zárás-billentés/zárás kapcsoló csatlakozót (B), amennyiben van, a napfénytető vezérlőegység csatlakozóját (C), a nyitókapcsoló csatlakozóját (D) és a vízlevezető csöveket (E), továbbá szerelje ki a napfénytető reléket (F).

3. | Szerelje ki a belső kábelköteget (G) a kábelköteg rögzítők (H) lecsatolásával.

4. | Egy szerelővel, aki tartja a keretet (I), hátulról kezdve szerelje ki a csavarokat, és oldja ki a hátsó kampókat (J) a keret előre mozgatásával, majd szerelje ki a keretet.

5. | Egy szerelő segítségével óvatosan szerelje ki az keretet az első ajtónyíláson keresztül. Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a belső burkolatot vagy a karosszériát, vagy felhasítsa az ülésburkolatokat.

6. | Az első leeresztő szelep (A) kiszereléséhez a karosszériából, szerelje ki a bal vagy jobb oldali függőleges burkolatot. Kössön egy huzalt a vízelvezető cső végéhez, majd húzza ki lefelé az első vízelvezető csövet (B) az első oszlopból.

7. | Annak érdekében, hogy kiszerelje a hátsó leeresztőszelepet (A) a karosszériából, szerelje ki a következő alkatrészeket: Oldalfali hátsó oszlop burkolat Csomagtér oldalsó burkolat Csatolja le a rögzítőt (B), és oldja a hátsó vízlevezető csövet (C) a rögzítőről (D), majd szerelje ki a vízlevezető csövet.

8. | Szerelje vissza a keretet és a vízelvezető csövet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: A keret beszerelése előtt tisztítsa meg a vízelvezetőcsöveket és a leeresztőszelepeket sűrített levegő használatával. Ellenőrizze a tömítőkeretet. Tisztítsa meg a keret felületét. A keret beszerelésekor először a hátsó kampókat akassza be a karosszérianyílásokba. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e összedugaszolva. A vízelvezetőcső csatlakoztatásakor csúsztassa a keret fúvókára legalább 10 mm-rel (9,91 mm.). Szerelje a csőrögzítőt (A) a vízelvezető csőre (B) az ábrán látható módon.

9. | Ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás. Engedje a vizet szabadon folyni a csőből, szórófej nélkül. Ne használjon nagynyomású vízsugarat