## Hátfali ajtó beállítása

1. | Szerelje ki a kitámasztót mindkét oldalról.

2. | Szerelje le a következőket a karosszériáról, és húzza le a tetőkárpit hátsó részét. Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg túlságosan a tetőkárpitot. Oldalfali hátsó oszlop burkolat, mindkét oldalon. Hátsó középső biztonsági öv felcsévélő fedél

3. | Szerelje ki az anyákat (A), majd szerelje ki a gyermekülés-rögzítő anyákat (B) mindkét oldalról.

4. | Kissé lazítsa meg mindegyik csavart és anyát.

5. | Állítsa be a hátsó ajtó (C) helyzetét a következő sorrendben. Állítsa be a hátsó ajtó pántokat (D) jobbra és balra, valamint előre és hátra, az ovális furatok segítségével. Forgassa a hátsó ajtó szélső ütközőit (E) ki és be, amennyiben szükséges, hogy a hátsó ajtó a karosszériával egy síkban legyen az oldalsó széleknél. Állítsa be a hátsó ajtó és a hátsó ajtónyílás közötti illeszkedést a záróelem (F) mozgatásával.

6. | Húzza meg szorosan mindegyik csavart és anyát.

7. | Ellenőrizze, hogy a hátsó ajtó megfelelően nyílik-e, és biztosan záródik-e.

8. | Tegyen javítófestéket a pánt rögzítőcsavarjaira és a pántok köré.

9. | Szerelje vissza biztosan a kitámasztókat.

10. | Zsírozza meg a hátfali ajtópántok forgócsap részét a nyilakkal jelzett helyeken.

11. | Szerelje be az összes többi kiszerelt alkatrészt.