## Központi konzol eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az első ülést, a műszerfalat és a kapcsolódó részeket.

1. | Szerelje ki a rögzítőfékhuzal fedelet (A).

2. | KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: Szerelje ki a váltógombot.

3. | Szerelje ki a középkonzolt (A):
-1 | Szerelje ki a csavarokat (B) és a rögzítőket (C).
-2 | Emelje fel a konzol hátulját, hogy lecsatolja a rögzítőt (D), és húzza hátra a konzolt, hogy kioldja az első kampót (E) a fűtőegységből.
-3 | Kösse le a cigarettagyújtó csatlakozóját (F).

4. | Szerelje be a konzolt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Cseréljen ki minden sérült rögzítőt. Győződjön meg róla, hogy a kábelköteg nincs-e becsípve. Megfelelően állítsa be a tárolórekesz alatti bordát (G) a rögzítőfék-kar tartóhoz (H).