## Gyújtógyertya vizsgálata

1. | Ellenőrizze az elektródákat és a kerámia szigetelést. #### Az elektródák beégését vagy kopását okozhatja: Korai gyújtásidőpont Laza gyújtógyertya A gyertya hőértéke túl nagy Elégtelen hűtés #### A gyertya szennyezettségét okozhatja: Késői gyújtásidőpont Égéstérben lévő olaj Helytelen gyújtógyertya-hézag A gyertya hőértéke túl kicsi Tartós járatás alapjáraton/alacsony fordulatszámon Eltömődött légszűrőbetét. Sérült gyújtótekercsek

2. | Ellenőrizze az elektródahézagot (A). Ha a hézag a normálisnál nagyobb, állítsa be a hézagot egy megfelelő hézagoló szerszámmal.
Elektródahézag:
Normál (új): | 1,0-1,1 mm -

3. | Cserélje ki a gyertyát az előírt időszakonként, vagy amikor a középső elektróda lekerekedett (A). Csak az alábbi gyújtógyertyákat használja.
Gyújtógyertyák:
| BKR 6E-11 (NGK)
| K20PR-U11 (DENSO)

4. | Kenje be egy kevés szerelőpasztával a gyertya menetét, majd csavarja be a gyertyákat a hengerfejbe és kézzel húzza meg. Húzza meg 18 Nm-rel (1,8 kgm).