## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: I

I diagnosztikai hibakód jelző: | Szakadás van a levegőkeverés vezérlőmotorjának áramkörében

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik az I hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, ellenőrizze, hogy nincsenek laza vezetékek, vagy rossz csatlakozások a levegőkeverés vezérlőmotor áramkörében.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a levegőkeverés vezérlőmotorját. A levegőkeverés vezérlőmotorja rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját.n

6. | Csatlakoztassa le a levegőkeverés vezérlőmotorjának 7 pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó és a levegőkeverés vezérlőmotor 7-pólusú csatlakozó következő érintkezői között.
28-pólusú: | 7 pólusú:
--- | ---
9. sz. | 1. sz.
10. sz. | 2. sz.
15. sz. | 5. sz.
18. sz. | 7. sz.
23. sz. | 3. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, vezetékek lazaságát vagy a csatlakozások állapotát a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál és a levegőkeverés vezérlőmotor 7-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítson meg minden szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a levegőkeverés vezérlőmotor közötti vezeték(ek)ben.n