## Fékpedál és fékpedál helyzetkapcsoló beállítása

## Pedálmagasság

1. | Forgassa a fékpedál-helyzetkapcsolót (A) az óramutató járásával ellenkező irányba, és húzza vissza addig, hogy ne érjen hozzá a fékpedálhoz.

2. | Emelje fel a szőnyeget. A szigetelés kivágásánál mérje meg a pedálmagasságot (B) a pedállap baloldala közepétől (jobbkormányosnál: jobboldala közepétől) mérve (C).
Normál pedálmagasság (felhajtott szőnyeggel):
FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 145 mm (14,50 cm.)
KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 141 mm (14,10 cm.)

3. | Lazítsa meg a nyomórúd ellenanyát (A), és csavarja be vagy ki a nyomórúdat egy fogóval, amíg el nem éri a padlótól a normál pedálmagasságot. A beállítás után erősen húzza meg az ellenanyát. Ne állítsa a pedálmagasságot benyomott nyomórúddal.

4. | Nyomja be a fékpedál-helyzetkapcsolót, amíg a csapja teljesen be nincs nyomva (a menetes vége (A) hozzá nem ér a pedálkaron lévő betéthez (B)). Ezután forgassa a fékpedálhelyzet-kapcsolót az óramutató járásának irányában, hogy zárja. A fékpedál-helyzetkapcsoló és a betét közötti hézag automatikusan beáll 0,7 mm-re (0,76 mm.) a kapcsoló zárásával. Győződjön meg róla, hogy a féklámpák kialszanak, ha a pedált felengedi.

5. | Ellenőrizze a fékpedál holtjátékát az alábbi leírás szerint.

## Pedál holtjáték

1. | Leállított motorral ellenőrizze a játékot (A) a pedálbetéten (B), a pedált kézzel benyomva.
Holtjáték: | 1-5 mm (0,04-0.2 in.)

2. | Ha a pedál holtjátéka az előírt tartományon kívül van, állítsa be a fékpedál-helyzetkapcsolót (C). Ha a pedál holtjátéka nem megfelelő, az a fékek állandó fogását eredményezheti.