## Első biztonsági öv cseredarab

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) alkatrészek találhatóak Mielőtt javítást vagy szerviz munkákat végezne, nézze át a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat a Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) című fejezetben.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze az elülső biztonsági öveket sérülés szempontjából, és cserélje ki azokat, ha szükséges. Legyen óvatos, nehogy az övek megsérüljenek a kiszerelés és beszerelés során.

## Elülső biztonsági öv

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Tolja egészen előre az elülső ülést.

3. | Húzza vissza az alsó rögzítés fedelét (A), és szerelje ki az alsó rögzítő csavart (B).

4. | Szerelje le a középső ajtóoszlop alsó burkolatát.

5. | Szerelje le a felső rögzítés fedelét (A), és vegye ki a felső rögzítő csavart (B).

6. | Kösse le a biztonsági öv feszítő csatlakozóját (A). Szerelje ki a felső felcsévélő ET lemezcsavarját (B) és az alsó felcsévélő csavarját (C), majd szerelje ki az elülső biztonsági övet (D) és a felcsévélőt (E).

7. | Szerelje le a középső ajtóoszlop felső burkolatát.

8. | Szerelje ki az övmagasság beállítót (A).

9. | Szerelje be a biztonsági övet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Tegyen folyékony menetrögzítőt a felső rögzítőcsavarra a beszerelés előtt. Ellenőrizze, hogy a felcsévélő reteszelő mechanizmusa működik-e. Szerelje össze az alátéteket, a távtartót és a perselyeket a felső és az alsó rögzítő csavarokon, az ábrán látható módon. A rögzítő csavarok beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy az elülső biztonsági öv nincs megcsavarodva vagy összecsomózódva. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv feszítő csatlakozó megfelelő módon van bedugaszolva. Kösse vissza a negatív kábelt az akkumulátorra. A felső rögzítő csavar kialakítása: Alsó rögzítő csavar kialakítása:

## Biztonsági öv csat

1. | Ha van oldalsó légzsák, kösse le a negatív akkumulátor kábelt, és várjon legalább 3 percig a munka elkezdése előtt.

2. | Szerelje ki az elülső ülést.

3. | Vegye le a középső burkolatot az ülésről, kézi magasság beállítással,kézi magasság beállítás nékül.

4. | Kösse le a biztonsági öv kapcsoló csatlakozóját (A) és a vezetékköteg csatlakozóvégeket (B).

5. | Szerelje ki a középső lekötő csavart (A), és szerelje le a biztonsági öv csatot (B).

6. | Húzza ki a biztonsági öv kapcsoló vezetékköteget (C) az üléspárna és az ülés összekötő közötti helyen (kézi magasság beállítású ülés esetén) vagy az ülés sínen kialakított nyíláson kereszztül (kézi magasság beállítás nélküli ülés esetén).

7. | Szerelje fel a biztonsági öv csatot a leszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Az alátéteket az ábrán látható módon szerelje fel a középső lekötő csavarra. Ha van oldallégzsák, kösse vissza a negatív kábelt az akkumulátorra.