## Főfékhenger szétszerelése

1. | Szerelje ki a Seeger-gyűrűt (A), miközben benyomja a szekunder dugattyút (B).

2. | Szerelje ki a tartályt (A).

3. | Szerelje ki az ütközőcsapot (B), miközben benyomja a szekunder dugattyút (C).

4. | Szerelje ki a szekunder dugattyút (A) és a primer dugattyút (B).

5. | Szerelje ki a tartálytömítést (A) a tartályfedélből (B).

6. | Szerelje ki a szitaszűrőt (C) és a gumihüvelyeket (D) a tartályból (E). MEGJEGYZÉS: Ha a tartályt és a főfékhenger házát szétválasztotta, cserélje ki újakra a gumihüvelyeket.