## Kézi kapcsolású sebességváltó hátrameneti kiemelővilla-hézag ellenőrzése

1. | Mérje meg a hézagot a hátrameneti bolygókerék (A) és a hátrameneti kapcsolóvilla (B) között egy hézagmérővel (C). Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 2
Normál: | 1,30-1,90 mm-
Javítási határérték: | 2,5 mm

2. | Mérje meg a hátrameneti kapcsolóvilla szélességét. Ha a távolság nem a normál értéken belül van, cserélje ki a hátrameneti kapcsolóvillát egy újra. Ha a távolság a normál értéken belül van, cserélje ki a hátrameneti bolygókereket egy újra.
Normál: | 13,5-13,8 mm-